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内置式位移传感器SPH-DM系列说明书

应用

结构紧凑，适用于对电子头安装空间有严格要求的场合，在移动液压领域工程机械及农用机械的转向系统，起重机过载保护系统等，都有着广泛的应用。全封闭设计，产品外壳最高IP68防护等级，特殊连接器系统可达IP69的保护级别，即使最恶劣的清洗措施也不会对传感器造成损坏。磁致伸缩原理，直线测量，绝对输出，无须归零,多种标准信号输出，免维护，永不磨损，连续非接触测量，分辨率最高1um。

技术参数

量程：50~4500mm（其他量程定制）
输出信号：电压  0～10Vdc，10～0Vdc，0～5Vdc(0.5~4.5Vdc)，5～0Vdc(4.5~0.5Vdc)（控制器最低负载：>5k Ohms）
电流  4～20mA，20～4mA,，0～20mA，20～0mA（最小/大负载 0/500 Ohms ）
分辨率:16位D/A，最高1um
非线性度：优于满量程的0.02%（最小100um）
重复精度：优于满量程的0.002%或与分辨率一样
更新时间：0.5ms（量程≤1200mm）， 1.0ms（量程≤2400mm）， 2.0ms（量程≤4800mm）， 5.0ms（量程≤7650mm）
磁铁速度：任意
工作温度：-40~+105℃
湿度/结露：湿度90%，不能结露
温度系数：＜30ppm/℃
保护等级：IP65、IP67、IP69（与接插件选配、对接紧密度有关）

出线方式：直接出线需出厂时确定线缆长度；方型法兰座航空插出线方式高防护等级；直出线缆尾部带AMP插头。

输入电压：+24~24Vdc（-15/+20%）

极性保护：最大-30Vdc
超压保护：最大+36VC
耗电量：＜100mA
绝缘度：500V(DC接地与机械外壳地线之间)

三、结构材料

电子舱壳体/测杆：304不锈钢

耐压外管：耐压力350Bar，峰值690Bar
线缆：PUR，PVC带屏蔽层可根据使用环境选配。

磁环：标准圆形磁环或开口磁环

四、安装尺寸

以下为本系列产品标准默认尺寸，其他尺寸根据现场需要定制。
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五、电气接口
	传感器带方型公插座接线（150mm）定义

	针号   线色      功能/模拟输出

	1      黄色      +24Vdc供电（-15/+20%)

	2      棕色      0Vdc（供电回路地）

	3      白色      输出位置4~20mA+

	4      绿色      信号回路地GND

	M12航空接头母插头延长线定义(另配延长线缆)

	针号   PVC线/ PUR/注塑一体       功能/模拟输出

	1      红色/棕色/棕色          +24Vdc供电（-15/+20%)

	2      黑色/白色/白色           0Vdc（供电回路地）

	3      紫色/灰色/蓝色           输出位置4~20mA+

	4      蓝色/粉色/黑色           信号回路地GND

	AMP安普接头公插针接线定义(另配延长线缆)

	针号   线色      功能/模拟输出

	1      红色      +24Vdc供电（-15/+20%)

	2      黑色      信号回路地/GND

	3      紫色      输出信号0.5-4.5V


如发现输出信号受干扰，接屏蔽线或线缆穿磁管也无法消除干扰，请选配相应的信号隔离器使用，输出信号会更稳定。
如果发生工程设备或车辆供电不稳导致信号波动，请检查电压是否过低或波动较大，加装可靠稳压电源。

如有任何疑问欢迎联系我公司，产品解释权归上海萨法尔信息工程有限公司所有。请不要擅自拆解维修传感器，仪器仪表为精密器件，不要剧烈碰撞或泡水，使用前请确认使用说明要求，非正常使用或人为损坏均不在保修范围之内。
位移、压力、温度、流量、液位、红外测温、角度传感器及开关、控制仪表

